**FORMULE CADRE POUR LE TRANSPORT MULTIMODAL DE MARCHANDISES DANGEREUSES**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Expéditeur | 2. Numéro du document de transport |
| **A COMPLETER** |  |
|  | 3. | 4. Numéro de référence de l'expéditeur |
|  | Page   1 de       1         Pages |  |
|  |  | 5. Numéro de référence du transitaire |
| 6. Destinataire\* POUR LES MATIÈRES DANGEREUSES: spécifier: numéro ONU (UN), désignation officielle de transport, classe/division de danger, groupe d'emballage (s'il existe) et tout autre élément d'information prescrit par les règlements nationaux ou internationaux applicables**A COMPLETER** | 7. Transporteur (à compléter par le transporteur)**A COMPLETER** |
|  | **DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR**Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessous de façon complète et exacte par la désignation officielle de transport et qu'il est convenablement classé, emballé, marqué, étiqueté, placardé et à tous les égards bien conditionné pour être transporté conformément aux réglementations internationales et nationales applicables. |
| *8. Cet envoi est conforme aux limites acceptables pour:**(biffer la mention non-applicable)* | 9.Informations complémentaires concernant la manutention |
| **AÉRONEF PASSAGER****ET CARGO** | **AÉRONEF CARGO****SEULEMENT** | EMMERGENCY PHONE NUMBER : **N° de téléphone 24/24 A COMPLETER** |
| 10. Navire / No de vol et date | 11. Port / lieu de chargement | TRANSPORT CONFORME AU 1.1.4.2.1 |
| 12. Port / lieu de déchargement | 13. Destination | TRANSPORT ACCORDING 1.1.4.2.1 |
| 14. Marques d'expédition | \* Nombre et type des colis; description des marchandises | Masse brute (kg) | Masse nette | Cubage (m3) |
| **Déclaration en Français :**UN 1133, ADHESIFS contenant un liquide inflammable, 3, GE II,(E)Point éclair : 21 °C (cf)F-E, S-DArrimage et Séparation : Catégorie AIndiquer la quantité totale de marchandises dangereuses transportées : exemple 350 Kg brut, 330 Kg netIndiquer le type d’emballages utilisés : caisse en carton (4G)Si marchandises transportées en quantités limitées indiquer Marchandises emballées en quantités limitéesSinon supprimer cette mention**Déclaration en Anglais :**UN 1133, ADHESIVES containing flammable liquid, 3, Packing group II, (E)Flash point 21 °c (cf)F-E, S-DStowage and segregation : Category AIndiquer la quantité totale de marchandises dangereuses transportées : exemple 350 Kg gross, 330 Kg netIndiquer le type d’emballages utilisés : fibreboard boxes (4G) Goods packed in limited quantities |
| 15.No d'identification du conteneur ou No d'immatriculation du véhicule | 16. Numéro(s) de scellement | 17. Dimensions et type du conteneur/véhicule | 18. Tare (kg) | 19. Masse brute totale(y compris tare) (kg) |
| **CERTIFICAT D'EMPOTAGE/DE CHARGEMENT**Je déclare que les marchandises dangereuses décrites ci-dessus ont été empotées/chargées dans le conteneur/véhicule identifié ci-dessus conformément aux dispositions applicables\*\***Á COMPLÉTER ET Á SIGNER POUR TOUT CHARGEMENT EN CONTENEUR/VÉHICULE PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'EMPOTAGE/DU CHARGEMENT** | 21. REÇU À LA RÉCEPTION DES MARCHANDISESReçu le nombre de colis/conteneurs/remorques déclaré ci-dessus en bon état apparent sauf réserves indiquées ci-après: |
| 20. Nom de la société A COMPLETER si empotage | Nom du transporteurA COMPLETER | 22. Nom de la société (DE L'EXPÉDITEUR QUI PRÉPARE LE DOCUMENT) **SOROMAP** |
| Nom et qualité du déclarant A COMPLETER si empotage | No d'immatriculation du véhiculeA COMPLETER | Nom et qualité du déclarant A COMPLETER |
| Lieu et date A COMPLETER si empotage | Signature et date A COMPLETER | Lieu et date A COMPLETER |
| Signature du déclarant A COMPLETER si empotage | SIGNATURE DU CHAUFFEURA COMPLETER | Signature du déclarant A COMPLETER |

*\*\* Voir 5.4.2.*